**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Zadanie 1 – Dostawa ciągnika rolniczego oraz kosiarki bijakowej**

| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMERTY**  **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**  **WYPEŁNIA WYKONAWCA** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **CIĄGNIK ROLNICZY o mocy 115 – 135 KM** | Producent/Model: moc………… |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1990), |  |
|  | ciągnik– fabrycznie nowy. Rok produkcji 2017. Podać markę |  |
|  | Skrzynia biegów: min 16 biegów do przodu i 16 biegów do tyłu z możliwością automatycznego przełączania biegów |  |
|  | Napęd 4x4, z automatycznym złączania/rozłączania napędu |  |
|  | Pompa w układzie zamkniętym o zmiennym wydatku; |  |
|  | Dwa siłowniki wspomagające trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ); |  |
|  | Oś przednia amortyzowana z możliwością blokowania z kabiny ciągnika; |  |
|  | przedni TUZ+ wał obrotu mocy (WOM); |  |
|  | TUZ podpięty pod 4 sekcją hydrauliki zewnętrznej; |  |
|  | Kabina:  - amortyzowana,  - wycieraczka przednia i tylna  - radio samochodowe  - fotel dla operatora;  -minimum siedzisko dla pasażera  - lusterko w kabinie |  |
|  | Ogumienie 480/65R28, tył 600/65R38; |  |
|  | dodatkowy komplet kół bliźniaczych na tylną oś w rozmiarze 600/65R38 |  |
| 1.13 | Gwarancja min. 12 miesiące. |  |
| 1.14 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 1.15 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym  - karta pojazdu  - badania techniczne |  |
| **1.16** | **Dodatkowe parametry punktowane w kryterium.** | **Należy uzupełnić** |
| 1.16.1 | Poziom głośności w kabinie |  |
| 1.16.2 | Pojemność zbiornika na paliwo |  |
| 1.16.3 | Klimatyzacja w kabinie |  |
| 1.16.4 | Rodzaj skrzyni biegów |  |
| 1.16.5 | Maksymalny udźwig tylnego TUZ |  |
| **2** | **Kosiarka bajkowa tylno - boczna** szerokość robocza 2,12 – 2,20 m | **Producent/Model:** |
| 2.1 | Samopoziomujący trójpunktowy zaczep |  |
| 2.2. | Przednie klapki ochronne |  |
| 2.3 | Hydrauliczny system do bocznego lub skośnego przesuwu |  |
| 2.4 | Wałek (WOM) homokinetyczny |  |
| 2.5 | Prędkość obrotowa WOM min 540 obr/min |  |
| 2.6 | Szerokość robocza |  |
| **2.7** | **Dodatkowe parametry punktowane w kryterium.** | **Należy uzupełnić** |
| 2.7.1 | Możliwość koszenia powierzchni o nachyleniu w dół |  |

**Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.**

............................. dnia .................

........................................................................

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Zadanie 2 – Dostawa koparko – ładowarki o mocy 100 – 120 KM**

| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMERTY**  **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**  **WYPEŁNIA WYKONAWCA** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **DOSTAWA KOPARKO - ŁADOWARKI o mocy 100 – 120KM** | Producent/Model: moc………… |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1990), |  |
|  | Koparko - ładowarka nowa. Rok produkcji min 2018. Podać markę |  |
|  | Skrzynia biegów: min. 4 biegi w przód i tył |  |
|  | Pojemność łyżki min 1,2m3 |  |
|  | Łyżka ładowarki wielofunkcyjna 6 w 1 |  |
|  | Łyżka koparki min 600 mm |  |
|  | Układ amortyzującego ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu |  |
|  | Układ „powrót do kopania” łyżki ładowarki |  |
|  | Maksymalna głębokość kopania z wysuniętym ramieniem min 5,2m |  |
|  | Blokada tylnego mostu |  |
|  | Blokada przedniego mostu |  |
|  | 4 równe koła minimum 26 cali |  |
|  | Kąt przechyłu osi przedniej min 160 |  |
|  | Układ hydrauliczny: |  |
| 1.14.1 | Pompa wielotłocznikowa |  |
| 1.14.2. | Przepływ oleju min. 160 l/min Ciśnienie oleju min 250bar |  |
|  | Kabina  - imobilaizer  - wycieraczka przednia i tylna  - radio samochodowe  - fotel dla kierowcy/ operatora  - nawigacja GPS z funkcją pomiaru spalania paliwa  - częściowe lub pełne otwarcie zarówno przednich, jak i tylnych szyb bocznych |  |
|  | **Dodatkowe parametry punktowane w kryterium.** |  |
|  | Poziom głośności w kabinie |  |
|  | Pojemność zbiornika na paliwo |  |
|  | Klimatyzacja w kabinie |  |
|  | Napęd 4x4 |  |
|  | Udźwig na maksymalnej wysokości ładowarki |  |

**Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.**

............................. dnia .................

........................................................................

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |