**Załącznik nr 6C do SIWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**KOSIARKI BIJAKOWEJ TYLNO - BOCZNEJ**

**Zamawiający:**

Gminna Spółka Wodna w Dzierzgoniu

ul. Słowackiego 18,

82-440 Dzierzgoń

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis kosiarki bijakowej tylno - bocznej** | **Spełnia** | **Nie spełnia** |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** |
|  | **Charakterystyka techniczna** |  |  |
|  | Uniwersalny samopoziomujący trójpunktowy zaczep, cat. II-III |  |  |
|  | Szerokość robocza 2 m ± 0,3 m |  |  |
|  | Wałek WOM homokinetyczny |  |  |
|  | Przednie klapki ochronne |  |  |
|  | Hydrauliczny system do bocznego lub skośnego przesuwu |  |  |
|  | Możliwość koszenie w pozycji - 60 stopni (np. skarpa rowów) oraz pozycja 90 stopni (np przystrzyżenie żywopłotów) |  |  |
|  | Regulacja wysokości cięcia na wale |  |  |
|  | Przeciw noże |  |  |
|  | Zewnętrzy napinacz |  |  |
|  | Rotor wyważany elektronicznie |  |  |
|  | Tylny wał z regulacją |  |  |
|  | Płozy (para) |  |  |
|  | Wspornik do osłony napędów |  |  |
|  | System ochronny przeciw wstrząsom |  |  |
|  | Maksymalnie 22 młotki |  |  |
|  | **Wymagania dodatkowe** |  |  |
|  | Gwarancja na oferowaną kosiarkę bijakową tylno – boczną wynosi minimum 12 miesięcy  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu - ……. godzin od momentu zgłoszenia usterki **(wypełnić zgodnie z ofertą)** |  |  |
|  | Dostawa kosiarki bijakowej tylno – bocznej do 30 września 2018 r.\* |  |  |
|  | Wszelkie koszty związane z przeglądami w okresie gwarancyjnym (materiał, robocizna, dojazd) ponosi Wykonawca |  |  |
|  | Wykonawca posiada Świadectwo Homologacji na terenie RP na oferowaną kosiarkę bijakową tylno - boczną |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kosiarki bijakowej tylno - bocznej |  |  |
|  | Naprawa kosiarki bijakowej tylno - bocznej maksymalnie do 20 dni od momentu zgłoszenia |  |  |
|  | Szkolenie w cenie dostawy jednego operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi kosiarki bijakowej tylno - bocznej |  |  |