**Załącznik nr 6B do SIWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CIĄGNIKA ROLNICZEGO**

**Zamawiający:**

Gminna Spółka Wodna w Dzierzgoniu

ul. Słowackiego 18,

82-440 Dzierzgoń

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis ciągnika rolniczego** | **Spełnia** | **Nie spełnia** |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** |
|  | **Charakterystyka techniczna** |  |  |
|  | Ciągnik rolniczy spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym |  |  |
|  | Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej minimum 125 KM, moc maksymalna – minimum 150 KM |  |  |
|  | spełniający normę emisji spalin minimum Tier4 Final |  |  |
|  | Rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Pojemność silnika minimum 4000 c³ przy 4 cylindrach |  |  |
|  | Skrzynia biegów minimum 16 biegów do przodu i 16 biegów do tyłu oraz z funkcja automatycznej zmiany biegów |  |  |
|  | Zbiornik paliwa minimum 190 litrów |  |  |
|  | Tylny wałek WOM: 540/540ECO/1000 obr/min.  |  |  |
|  | Automatyczne załączanie i rozłączanie WOM |  |  |
|  | Pompa hydrauliczna tłoczkowa w układzie zamkniętym o zmiennym wydatku minimum 113 l/min |  |  |
|  | Tylny TUZ z siłownikami min 90 mm z udźwigiem maksymalnym min 7500 kg |  |  |
|  | Przedni TUZ + WOM, Tuz podpięty pod 4 sekcją hydrauliki zewnętrznej |  |  |
|  | Koła przednie o rozmiarze minimum 28” |  |  |
|  | Koła tylne o rozmiarze minimum 38” |  |  |
|  | Kabina amortyzowana |  |  |
|  | Fotel operatora na poduszce pneumatycznej |  |  |
|  | Siedzenie pasażera |  |  |
|  | Oś przednia amortyzowana z możliwością blokowania z kabiny ciągnika |  |  |
|  | **Wymagania dodatkowe** |  |  |
|  | Gwarancja na oferowany ciągnik rolniczy wynosi minimum 12 miesięcy  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu - ……. godzin od momentu zgłoszenia usterki **(wypełnić zgodnie z ofertą)** |  |  |
|  | Dostawa ciągnika rolniczego do 30 września 2018 r.\* |  |  |
|  | Wykonawca ma być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko - ładowarki |  |  |
|  | Wszelkie koszty związane z przeglądami w okresie gwarancyjnym (materiał, robocizna, dojazd) ponosi Wykonawca |  |  |
|  | Wykonawca posiada Świadectwo Homologacji na terenie RP na oferowany ciągnik rolniczy |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ciągnika rolniczego |  |  |
|  | Naprawa ciągnika rolniczego maksymalnie do 20 dni od momentu zgłoszenia |  |  |
|  | Dodatkowy komplet kół tylnych **(wypełnić zgodnie z ofertą)** |  |  |
|  | Pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego |  |  |
|  | Radioodtwarzacz |  |  |
|  | Klimatyzacja |  |  |
|  | Szkolenie w cenie dostawy jednego operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ciągnika rolniczego |  |  |

* Zamawiający zastrzega, że wymagany termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu (nie dłużej niż o 30 dni), w przypadku braku u Zamawiającego stanowiska instytucji przyznającej część środków na sfinansowanie zamówienia co do prawidłowości przeprowadzonego postępowania.